

**Настройка ММS функции на фотоловушке.**

1. Установить диск, который поставляется с фотоловушкой. Открыть содержимое диска. Войти в папку MMSCONFIG, и дважды щелкнуть по **MMSCONFIG.exe** . После загрузки приложения откроется следующее окно.



1. Далее щелкните по верхней вкладке «MMS».



1. Далее необходимо вписать вручную настройки сотового оператора, сим-карту которого Вы используете. Общие настройки для всех операторов:

***«MMS ON/OF» - ставьте «ON»***


***«MMS MODE» – ставьте «Manual» «Country» – «Other» «Operator» - «Other»***

***\*в поле «Phone1» укажите номер телефона на который должно приходить MMS сообщение.***


***\*в поле «Email1» укажите электронную почту на которую будет приходить электронное письмо (если есть в фотоловушке данная функция). ММС и электронные письма могут приходить на 4 телефона или на 4 почтовых ящика. Если нет в этом необходимости, то оставьте остальные поля пустыми, заполнив только одно.***

***Далее необходимо ввести данные для настройки под каждого сотового оператора. В итоге настройки должны выглядеть так:***


**МЕГАФОН (рекомендуем)**




**БИЛАЙН**



**МТС**





**ТЕЛЕ 2**

**APN – mms.tele2.ru**

**Account – оставить пустым**

**Password – оставить пустым**

**MMSC – http://mmsc.tele2.ru**

**IP – 193.12.40.65**

**Port – 8080**

**Добавлено примечание ([ПW1]):**

4. Щелкните по кнопке “Save”, программное обеспечение генерирует файл «**Parameter.dat**», **сохраните этот** **файл в корневую папку SD-карты.**

* Убедитесь, что на SD-карте флажок стоит не в положении «LOCK». SD-карта подключается к компьютеру через кардридер или вставляется в слот для SD-карт (такой слот есть в большинстве ноутбуков). Только затем на ней возможно сохранить файл “Parameter.dat”.

1. После записи файла “Parameter.dat” с настройками оператора, SD карту можно устанавливать в фотоловушку.
2. Установите SIM-карту в специальный слот в фотоловушке.
3. Установите аккумулятор или батарейки в фотоловушку.
4. Переведите переключатель фотоловушки в режим «**TEST**». Сделайте пробный звонок на номер SIM-карты, установленной в прибор. Должны пойти гудки, значит все сделано верно. Проверьте сделанные настройки MMS и MMS статус в меню, там будет виден ваш номер телефона, который вы заполнили ранее.

9. Поверните переключатель в положение «**On»**, и начинайте тестирование, например: путем внезапного появления перед камерой. В общем, провоцируйте **фотоловушку** на срабатывание.

1. Устройство сделает фотографию и отправит фотографию в Ваш номер мобильного телефона и адрес электронной почты (**в зависимости от модели фотоловушки**)

ВНИМАНИЕ!

Стабильность работы и отправки сообщений с фотографиями напрямую зависит от качества связи в Вашем регионе или месте установки MMS фотоловушки. Помните об этом.